上海对外经贸大学国际商务外语学院智慧教室改造项目采购需求
项目名称：上海对外经贸大学国际商务外语学院智慧教室改造项目
项目预算：159560元，超出采购预算的报价视为无效报价。
采购方式：公开比价
1、 合理的投标人资格条件
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2.投标人必须是在中国境内注册，具有独立企业法人资格。
3.投标单位需在本市具有固定的经营场所，能提供良好的技术支持和售后服务。

4.本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。
5.未被列入“信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、 重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.本项目不接受联合体投标。
2、 采购项目建设方案，需实现的功能或目标
改造建设2间商务外语智慧教室，集成教学、商务实训、混合授课、智能考核功能，依托 AI 与远程教学设备，满足授课、实训、竞赛、教研多元需求。
3、 采购项目建设需满足的技术规格、质量、安全、物理特性等要求。

1.投标产品应按照国家和行业有关环保、安全等标准进行制造，并应满足本招标文件的各项要求。中标的投标人在整个项目建设前中后期，及时与相关部门等进行对接。在项目正式实施前，须按照采购方要求，向采购方出具项目最终建设方案，待采购方确认后方可实施。

2.技术规格：严格按国家和行业加工工艺流程规定执行，系统整体设计、各空间功能、设备配置、电容量、网络配备、安全等要符合科学规律和先进的系统设计思想。各子系统除要达到正常的标准之外，还应该充分考虑到系统的兼容性、整体性、可扩展性、操纵性以及网络性、本系统内部和其它系统之间的资源共享等等问题。整体系统必须符合先进安全、稳定可靠、开放标准、可扩展、易操作易维护、技术先进等建设原则。

3.本项目音频系统设备推荐品牌：博士、迈致、谷伟、泛音。
4、 项目采购内容及交付时间、地点

（一）项目采购清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	A、显示系统

	1
	互联书写智慧黑板（含86寸触摸一体机）
	台
	1

	2
	触摸一体机
	台
	1

	3
	书写黑板
	套
	1

	B、音频系统

	1
	智能红外无线功放
	个
	2

	2
	红外无线麦克风
	支
	2

	3
	红外无线手持话筒
	个
	2

	4
	红外接收器
	台
	2

	5
	有线鹅颈话筒
	支
	2

	6
	充电座
	只
	2

	7
	线阵列音柱
	支
	4

	8
	红外智能翻页笔
	支
	2

	C、控制及网络系统

	1
	智慧教学控制主机（含定制UI界面及程序）
	台
	2

	2
	智慧控制屏
	台
	2

	3
	网络交换机
	台
	2

	4
	千兆单模光模块
	个
	4

	D、其他

	1
	讲台
	台
	2


（二）技术规格要求

	序号
	设备名称
	规格要求

	1
	互联书写智慧黑板（含86寸触摸一体机）
	一．记忆黑板

1.记忆黑板要求集合零触摸高度触控、超高清显示、多声道音响、全屏粉笔书写及板书记忆等功能于一体，通过自带的快捷键，可快速应用相关教学功能，满足多种教学场景。

2.整机需采用一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线，无任何滑动结构；采用阻燃材质外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。

3.屏幕尺寸不小于86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁。

4.液晶屏幕对比度不小于4000:1，亮度不小于350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃，具有防眩光功能。

5.要求中屏采用电容触控技术，主屏支持≥20点触控。

6.整机具备2.1声道音箱，前置2个≥20W中高音音箱，后置1个≥20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。

7.在关机状态下，设备支持外接信号输入时自动唤醒设备功能；在开机状态下，设备支持接入信号源时自动跳转至接入的信号源，设备支持设备在无信号的情况下，自动跳转至其他通道。

▲8.设备需内置NFC 模块，支持自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等；并且支持授权管理具有NFC功能的设备、卡片等实现模块功能，支持具有NFC功能的手机、平板电脑、智能手表、手环等移动终端。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）

▲9.为了方便教师教学使用，要求设备具有丰富的扩展接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。侧置≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路HDMI输出接口,≥1路网络接口，≥1路3.5mm LIN out接口，1个TF扩展卡槽（最大支持扩展容量128GB）。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）

▲10. 为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥8个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用，支持通过长按、短按实现多种功能。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）

11.OPS插拔式电脑：采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置Intel Core i5处理器，不低于8G内存，不低于256G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡。

▲12.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作，涵盖教学过程中常用的功能，支持切换页面，至少包括信号源、有线网络开关、无线网络开关、热点开关、蓝牙开关、截屏、智能护眼开关、触摸感应开关、节能开关、声音调节、亮度调节、锁屏、单独听、息屏、冻屏等功能。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）

二、白板软件

▲1. 通过一键操作从备课模式切换到授课模式，并且可以回到备课模式。支持交换底部索引栏的功能，教师可以根据自己授课时所站立的位置，选择将一侧的按钮与另一侧的按钮互换，支持软件最小化功能，可以将正在使用的软件缩小到状态栏，以便在需要时快速恢复窗口。云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）

2. 工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空笔迹。

3. 支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。

▲4. 提供形状、思维导图、分屏、小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、幕布、漫游等通用工具。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）

三、投屏软件

1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到智慧黑板。

▲2. 支持在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制，支持至少6个画面同时显示，方便对比教学。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）

3. 支持对移动端、电脑端设备推送至智慧黑板的音视频文件 ,进行播放和调节音量。支持模拟鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能，支持遥控器功能。通过两个手指对同步到移动端的智慧黑板桌面进行放大、缩小和漫游操作。

▲4. 电脑端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，支持对应控制页面点击切换；支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）

	2
	触摸一体机
	一、整机设计
1.整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附。
2.屏幕尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。
3.整机具备2.0声道音箱，前置2个≥20W中高音音箱，额定总功率≥40W，支持单独听功能。
4.产品采用红外多点触控技术，需支持手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，需支持主流多种操作系统。
5.具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。
6.具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。
7.产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。
8.OPS插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置不低于Intel Core i5；内存不低于8G；硬盘不低于256G-SSD 固态硬盘；具有独立非外扩展接口：HDMI out≥1个 、Mic in≥1个、 LINE-out≥1个、USB口≥6个，Rj45≥1个；内置有线网卡和无线网卡。

	3
	书写黑板
	进口搪瓷版面，尺寸≥1.2*1.2米

	4
	智能红外无线功放
	1. 集成：D类数字功放，红外线无线接收模块，反馈抑制模块于一体
2. 采用红外光线进行音频传输，可在室外阳光环境下工作，不串频，无干扰。
▲3. 频道组数≥3通道，支持两支红外无线话筒和一支红外翻页笔同时使用。须提供具有“CNAS”或“CMA"资质的第三方实验室（检测机构）出具的检测报告。
4. 红外传输接口≥RJ45网口×2，可支持4个红外传感器，最长传输距离≥70米
★5. 线路输入接口≥2组；有线话筒输入接口≥2个（其中1个自带48V幻象供电）；USB数字声卡接口≥1个；USB接口≥2个（可连接多媒体设备以及具备充电功能可以连接充电座使用）；混音输出接口≥2个；话筒独立输出接口≥1个；音箱接线端口≥4组。须提供具有“CNAS”或“CMA"资质的第三方实验室（检测机构）出具的检测报告。
▲6. 前面板配备每个红外通道音量物理旋钮、每个线路输入音量物理旋钮、数字声卡输入音量物理旋钮、有线话筒输入音量物理旋钮、高低音调节物理旋钮，具备参数存储按钮，恢复出厂值按钮。须提供具有“CNAS”或“CMA"资质的第三方实验室（检测机构）出具的检测报告。
7. 支持RS232中控，实现每路音量调节，高低音调节，参数储存/恢复，电源开关，通过第三方中控实现摄像机联动等控制。
8. 前面板配置中文液晶屏，及时反馈设备状态。
9. 频率响应：50Hz~20KHz ±3dB
10. 失真：≤0.05%
11. 信噪比≥78dB(MIC ),  ≥80dB(LINE),  ≥100dB(IR MIC)（A计权）
12. 动态范围100dB
13. RF载波稳定性:±0.005% (-10℃-40℃)
14. 额定输出功率:（4Ω）2×130W
15. 输入灵敏度:20mV(MIC ),  700mV(LINE)
16. 输入阻抗:22KΩ (MIC ),  390Ω (LINE)

	5
	红外无线麦克风
	1. 无线传输制式：红外线(波长850nm)，高灵敏度红外线发射管≥6颗，可在阳光下工作。
2. 有效传输距离：与配套主机实现26米（室内直线无遮挡）稳定传输。
3. 拾音传感器：电容式驻极体音头ECM。
4. 通道调节：双通道设计，可自由调节通道。
5. 电池工作时间≥6小时。
★6. 电池：1节AA （3.7V）可充电可拆卸可自行更换锂电池，支持两种充电方式：磁吸座充和Type-C线充电。须提供具有“CNAS”或“CMA"资质的第三方实验室（检测机构）出具的检测报告。
▲7. 话筒静置1秒后自动断开红外发射和声音采集，拿取时自动打开红外发射并正常工作。须提供具有“CNAS”或“CMA"资质的第三方实验室（检测机构）出具的检测报告。
8. 安全电路设计：电池反装不会短路，电池反装充电不会短路，装入性能不匹配电池不工作、不充电。
9. 外部音源接入：能支持外部音源输入，可连接手机等移动设备。
10. 通过4颗双色指示灯反馈设备电量、音量及使用状态。
11 .配合红外主机，支持红外技术的PPT翻页
12. 采用水滴形外观，重量≤60g。
13. 佩戴方式：可颈挂，可手持，硅胶挂绳舒适易清洁。
14. 兼容性：兼容同品牌红外线全系列接收设备。

	6
	红外无线手持话筒
	1. 无线传输制式：红外线(波长850nm)，高灵敏度红外线发射管≥6颗。
2. 拾音传感器：电容式驻极体音头ECM。
3. 通道调节：双通道设计，可自由调节通道。
4. 电池工作时间≥6小时。
5. 电池：1节AA （3.7V）可充电可拆卸可自行更换锂电池。
▲6. 充电方式：支持直插式磁吸桌面充电器充电。即话筒尾部安装环形磁吸充电金属片，话筒旋转360°，任意角度都可充电。须提供具有“CNAS”或“CMA"资质的第三方实验室（检测机构）出具的检测报告。
7. 话筒具备防止电池短路设计，即：无法将电池反装入话筒内，且在任何电池短路的情况下都不会对设备造成损坏。
8. 采用手持式圆柱体形状设计，管体管身全部采用铝合金材质，并具备防滚跌落设计。
9. 话筒静置1秒后自动断开红外发射和声音采集，拿取时自动打开红外发射并正常工作。
10. 兼容性：兼容同品牌红外线全系列接收设备。

	7
	红外接收器
	▲1. 接收管：超广角多阵列式红外线接收管≥24颗；同时支持3个或以上红外通道传输（同时支持3支或以上红外线话筒稳定传输）；接收半径：≥26m(直线无遮挡)。须提供具有“CNAS”或“CMA"资质的第三方实验室（检测机构）出具的检测报告。
2. 信号线：超五类网线
3. 接口：RJ45网络接口。
4. 红外线波长：850nm
5. 覆盖角度：360°

	8
	有线鹅颈话筒
	1. 换能方式: 电容式
2. 频率响应: 20Hz-20KHz
3. 指向性: 心型指向
4. 输出阻抗（欧姆） : 75Ω
5. 灵敏度 : -40dB±2dB
6. 供电电压(V): DC3V/幻象48V 
7. 咪管长度：445mm
8. 咪线长度、配置：2米+10米双芯、卡龙母+卡龙公
9. 输出、指示：平衡、管灯
10. 开关：电子轻触
11. 抗手机、电磁、调频干扰

	9
	充电座
	▲1. 标配两个充电位，支持不同形状话筒（颈挂式、手持式）。同时支持桌面放置、嵌入式安装方式，且所有设备可以互换充电位充电。须提供具有“CNAS”或“CMA"资质的第三方实验室（检测机构）出具的检测报告。
2. 充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电。
3. 充电指示：可根据充电指示灯判断充电情况。
4. 电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护。
▲5. 同时具备Type-C接口和4P凤凰插口，且都支持供电和RS-232控制协议，通过中控接口反馈充电状态，发送控制指令。须提供具有“CNAS”或“CMA"资质的第三方实验室（检测机构）出具的检测报告。
7. 充电电压电流：DC 5V, 500mA。
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	线阵列音柱
	▲1. 通过线阵列声柱扬声器中的恒定波束技术，解决传统扬声器投射与干扰的难题。喇叭单元≥4个3寸高性能铁氧体驱动单元。须提供具有“CNAS”或“CMA"资质的第三方实验室（检测机构）出具的检测报告。
2. 箱体材料： ABS塑料+玻璃纤维强化箱体，坚固耐用。
3. 颜色：黑色/白色可选；
4. 外观工艺：UV防水浸涂漆，防锈箱体，IPx4防水级别，室内、外均可安装。
5. 安全设计：UL94V-0阻燃级别材料。
6. 阻抗：8Ω；
7. 功率：额定120W，峰值400W
8. 灵敏度（1W/1m）：98dB；
9. 最大声压级（1W/1m）：123dB；
10. 频率响应：120Hz~16kHz（-6dB）；75Hz~20kHz（-10dB）
11. 扩散角度：垂直>20°，水平>120°；
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	红外智能翻页笔
	▲1、无线通信技术：红外光线（850nm发射灯×4颗）。须提供具有“CNAS”或“CMA"资质的第三方实验室（检测机构）出具的检测报告。
2、无须对频/配对，每支翻页笔都可通用。
支持多种操作系统（Windows，macOS，android所有国产操作系统）的多种软件上下翻页。
3、绿色激光，显示距离＞200m
4、可以书写电容、红外等触摸屏
5、内置锂电池，可连续使用100小时。
6、支持两种充电方式：磁吸座充和Type-C线充电。
7、标配磁吸式充电盘。
8、智能电源管理：静置2秒后自动休眠，拿取时瞬间自动正常工作。
9、极简设计：设备无需开关机，按任意键即刻开机使用。
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	智慧教学控制主机（含定制UI界面及程序）
	1、集成电源、音视频切换、控制、通讯等模块，支持接入触控面板，具备系统锁定功能，系统锁定后操作面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用；支持管理平台远程控制解锁上课、刷卡解锁上课、课表自动上课；
2、支持本地控制面板及管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换，一键开关系统；
▲3、音视频接口：≧4路HDMI输入；≧6路HDMI输出；需具备≧4 x 4HDMI高清矩阵切换功能,支持同步异步信号切换,支持无缝切换,支持4K高清信号传输；支持EDID读取、设置（适配投影机、显示器、触控屏等设备等），需支持4K@30Hz，1920x1200@60Hz，1920x1080@60Hz，1280×720@60Hz，1024x768@60Hz等多种分辨率；≧1路3.5mm音频输入，≧2路3.5mm音频输出。（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料，复印件加盖制造厂家公章）
▲4、通讯与控制接口：≧10路RS232接口；≧1路RS485接口；≧4路I/O接口；≧1路LAN网络控制接口；≧1路读卡器接口（RJ45类型，支持12V供电）；≧1 路交互面板接口（RJ45类型，12V供电，数据通讯）；（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料，复印件加盖制造厂家公章）
5、USB接口：≧4路USB输入，≧4路USB输出；需要具备4×4USB矩阵切换功能，支持同步、异步切换；支持USB KVM切换功能； 
6、电源控制端口：≧3路220V可控电源插座；≧2路220V幕布控制端口；电源规格：输入220V~ 50Hz 10A，输出220V~ 50Hz 9A；
7、具备IC卡权限管理，支持刷卡启动系统，IC权限验证支持脱网工作模式；本地存储≧3万张IC卡数据及≧3万条刷卡记录，支持由管理平台统一授权；
8、需要支持课表自动管控功能，支持按课表时间自动执行系统开启和关闭；支持180天每天16节次课表数据本地存储；
9、可编程配置：需要支持通过浏览器或专用软件自定义功能键码、逻辑序列（如 “上、下课模式” 一键触信号切换等），支持终端设备IP地址、MAC地址扫描；支持设备位置绑定；支持固件升级；支持云端配置数据备份。
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	智慧控制屏
	1、操作系统：Android 11 及以上版本；处理器：≧四核1.8GHz ；存储配置：≧4G内存，≧16G存储；显示：≧7英寸电容触控屏；分辨率：≧1024x600；对比度：≧800:1；≧1路LAN网络端口，≧1个RS485接口；
2、根据用户需求支持操作界面可视化编程，可自定义背景图片、功能按键图标、颜色及锁屏壁纸界面和控制逻辑，适配个性化场景需求；需要支持网络远程配置，需支持配置程序云端备份；
3、与多媒体智能终端配合可以对多媒体教室设备一键开关控制，支持联动控制（如上下课指令、设备开关、信号切换、录播控制等）；
4、需支持IP语音对讲功能，支持分机号码配置，接入IP语音服务器后可实现各教室与控制室IP语音通话功能；
5、需要支持动态二维码显示，和老师统一身份数据对接后，二维码可用于手机扫码身份权限验证，实现扫码上课；
6、需支持密码验证解锁功能，输入正确密码后面板解锁，开启系统；
7、需支持与录播系统融合，在控制面板上对录播系统进行控制，如开始、暂停、结束、切换视角等；可以在控制面板上实时拉流预览录制画面或摄像头视频，实时显示视频流状态；
8、需支持嵌入操作说明，支持嵌入图片和视频两种格式操作说明，触发操作说明按键后可打开电子文档、播放视频；
9、交互控制面板通讯接口需支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电，无需配置单独电源；
10、要求采用铝合金外壳材质，含有配套的固定支架，方便安装和拆卸，可嵌入桌面安装；
▲提供基于安卓系统交互控制面板应用软件的《计算机软件著作权登记证书》（复印件加盖制造厂家公章）
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	网络交换机
	支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口(无风扇静音),支持AC
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	千兆单模光模块
	SFP千兆光模块(1310nm,10km,LX,LC)
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	讲台
	1、讲台整体尺寸为1600mm*750mm*750mm(可定制)；外观流线型无锐角设计，弧形环抱式围挡,采用北美进口天然橡木，一体成型不接受封边条设计。前沿人体工学圆弧面设计，适配身体弧度双臂更自然摆放,整体美观大方。
2、桌板材质：采用E0级厚度≥25mm的白色免漆板材，板形为内侧环绕型设计。桌板边缘需具备≥2mm的PVC直封边，颜色黑色。整体升降一体化设计。
3、为提供老师不同高度的使用讲台的需求，讲台可进行电动升降调节高度，调节过程采用静音处理。调节高度为780-1230mm, 调节设有3档高度记忆、童锁、高度数字显示。以保证讲台整体结构的美观度、及个人隐私桌体下部安装环抱式围挡。
4、桌面接口盒，接口区需具备万能5孔220V电源插座 ≥1，RJ-45 网络接口 ≥1，USB-A 3.0 接口≥3，HDMI输入接口≥1，1个tpc充电，1个音频 。(可定制）
5、具有准机架结构，机柜一体化设计，设有独立放置设备和电脑主机空间，便于分区安装内部教学设备，设备安装区≥18U。设备安装区及主机放置区均设置独立柜门。
6、使用螺栓、螺钉拼装连接，无法在没有工具的情况下拆除，防止非必要情况下无关人员对讲台的拆卸操作。
7、设备柜和讲台主框架采用可拆卸方式，可根据用户需求调整空间大小及内部结构调整，设备柜拆除后讲台主体不影响稳定及美观，讲台可正常使用。
8.在讲台整体安装完毕后，在设备柜部分采用前后双开门安装教学设备
9.桌面前部具备有完整平面的可拆卸前挡板设计，方便维护，可自由粘贴学校的校徽LOGO。


注明：1、★需提供音频系统设备的制造商授权及售后服务承诺并加盖制造商公章。
2、投标人在中标后需提供相应的检测报告和设备原厂授权证明才可签订合同。
（三）项目交付时间和地点：

1.交付地点：上海对外经贸大学图文信息楼5楼(上海市文翔路1900号)。

2.交付时间：合同签订后30个日历天（具体以甲方要求为准）。

5、 项目实施要求：

1.投标人应充分了解本项目需求，提供完整的建设和实施等技术方案，且所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。

2. 本项目不组织踏勘，投标人需自行对整体建设方案和布局进行设计，保证所提供的货物能够配套安装使用。

3.中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

4.投标人中标后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，招标人有权终止协议，而由此造成的一切经济损失，由中标人负责赔偿。

5. 投标人须按照招标项目产品明细列表分项报价，明确明细价及总价。人工服务费、安装调试费、物流运输费、检测费、仓储费、税费（包含但不限于）等其他费用均应包含在产品的报价当中，不得单独列报。产品材料费须如实报价，不得以赠送或免费名义不报价，并不得以明显低于市场价或成本价的价格恶意报价。

6.投标总价为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括货物（含标准附件、备品备件、专用工具等材料）生产供应、包装、运输、装卸、保险、税金以及安装、调试、集成、验收、第三方检验、培训、售后、保修等一切税金和费用。

7.中标人所提供的货物或服务质量标准按照国家标准、行业标准或招标人指定标准确定，上述标准不一致的，以严格或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。所投产品如涉及《强制性产品认证管理规定》，则须提供相关证明资料。

8. 中标人在搬运和安装过程中，应充分考虑对已安装好的设施设备、地面、墙面等成品的保护。若有损坏现象，费用由投标人承担。

6、 安装与验收

1.投标人设备设施经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

2.满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）设备设施符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

3.投标人应提供能满足安装调试需要的易损件及备品备件以及设备拆装、维修、维护保养所需的特殊工具。备品备件和专用工具的价格包含在投标货物价格里。

4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

7、 合同款项的支付方式、时间、条件
付款方式以合同约定为准。

8、 售后服务要求
1.质保期：2年，产品保修期自验收合格之日起算。
2.质量要求：一次性验收合格，如验收未通过，将按要求进行整改至验收通过，且整改完成时间不超过五个工作日。如因中标供应商原因导致项目延期，从而造成的责任及经济损失将由中标供应商承担。

3.保修期内供货人应当至少做到如下服务：对所提供的产品提供7*24响应(提供原厂服务承诺函)，免费的原厂保修服务；接到用户故障通知后，2小时内做出响应，提出解决方案，如果必须到现场解决问题，将在24小时内抵达现场解决问题；



