松江校区西门岗亭及车辆道闸采购项目
采购需求

项目名称：松江校区西门岗亭及车辆道闸采购项目
预算金额（万元）：9
采购方式：公开比价
政府采购编号（如有）：
参加评标老师：                      

一、合理的投标人资格条件
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，投标人必须是在中国境内注册，具有独立企业法人资格；
2.具有安全生产许可证和建筑智能化工程专业承包贰级（含贰级）以上资质；
3.在本市具有固定的经营场所和维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；
4.本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购；
5.未被列入“信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、 重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；
6.本项目不接受联合体投标；
7.有高校类似业绩案例。

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标
本项目旨在解决松江校区西门（龙城路—文贸路大门，下同）的车辆管理问题，确保所授权的校内车辆及访客车辆高效进出校区。内容包括：
在西门安装机动车识别双通道道闸（一进一出），包含2套直杆道闸抓拍一体机、2套LED显示屏，通过自动化智能化的设备部署，实现自动检测车辆、自动识别车牌、检测抬杆、黑白名单比对等功能，保障校园各校门的统一管理，进出通行效率，实现保卫业务的自动化管理，系统车牌识别率达到99.5%以上。
同时以上双通道车辆道闸必须能无缝接入学校现有的车辆管理系统（本地化部署），实现所有进校车辆统一管理，统一授权，且能够基于当前的车辆管理系统，同步校内车辆注册程序和访客车辆注册小程序的数据，自动关联、同步下发，提高学校对机动车的管理效率。
此外，配套建设一座值守不锈钢岗亭，便于安保队员值守与管理。

三、项目需满足的技术规格、质量、安全、物理特性等要求
[bookmark: _GoBack]（一）技术与功能要求
1.纯视频抓拍，无需切割路面。
2.超高识别率，400万像素。“7+3”算法，车辆综合识别99.5%。
3.AI出入口相机，真车检测，支持车牌防伪，保证系统正常运行。
4.根据学校后续的发展需求，支持多种收费功能，如岗亭收费、中央收费、手机收费和自助缴费，支持多种收费打折模式，如优惠券打折、车牌打折。。	5.具备车牌模糊对比功能、无牌车处理机制和污损车牌处理机制，提高系统识别率。
6.多方向来车、车道过宽等复杂情况，可采用双摄像机识别提高识别率。
7.具备手动触发识别功能、手动修改车牌功能和黑名单管理功能。			8.能通过上海交通委路政单位的检测。
9.支持一人多车功能。 
10．能满足接入学校现有的停车场综合管理平台，确保系统的统一管理。
11.产品详细参数要求：


	序号
	产品类别
	技术参数要求

	　1
	400万道闸抓拍一体机
	由抓拍机、显示屏、语音对讲模块、语音播报模块、LED补光灯、雷达等组成。
【摄像机】
分辨率：400万像素  2688×1520
▲传感器类型：1/1.8英寸CMOS
快门：1/25s~1/10000s（可手动或自动调节） 
镜头：电动变焦镜头
自动光圈：DC驱动
ICR切换：支持
光圈控制：自动光圈（W:1.4—T:2.15）
日夜转换模式：ICR红外滤片式
数字降噪：3D数字降噪
【抓拍功能】
图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设
智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
补光灯控制：11颗（相机内置3颗，机箱底部8颗）（暖光灯，亮度可调）；
▲除雾功能：支持自动除雾
断网续传：支持，平台/FTP
【道闸参数】
电机：变频伺服电机，对闸杆升、降的平稳度可调
杆子类型：直杆
运行速度：0.9 - 4s可调
运行噪音：≤65dB
遥控距离：40米内
杆子长度：4米
道闸方向：右向
机箱材质：2mm冷轧钢板
寿命：500W次
监测：通过485可与雷达和道闸通信，监控出入口系统设备运行状态，减少调试和故障定位困难问题
防砸功能：	支持线圈防砸，红外防砸，雷达防砸
断电抬杆：	支持
遇阻反弹：	支持
防撞功能：	支持
计数模式：	支持计数。
【显示屏参数】
显示分辨率：分辨率1080P
屏幕类型：LCD
显示屏尺寸：21.5寸
▲智能识别功能：支持2种车头方向识别，包括正向和逆向。支持2种车辆姿态识别，包括车头和车尾。（需提供第三方权威检测机构出具的测试报告并加盖制造商公章证明）
▲智能识别功能：支持11种车型识别，包括大客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、suv、 mpv、中客车、皮卡车、微型车。（需提供第三方权威检测机构出具的测试报告并加盖制造商公章证明）
▲抠图功能：支持对抓拍的车辆进行车牌、车身、主副驾驶人脸抠图，并对应生成小图。（需提供第三方权威检测机构出具的测试报告并加盖制造商公章证明）
▲智能识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别。车辆抓拍率：≥99.9%；车牌识别率：≥99.9%（白光模式）。（需提供第三方权威检测机构出具的测试报告并加盖制造商公章证明）
▲支持车辆滞留检测：当相机检测到车辆长时间滞留时，相机上报报警事件，并联动继电器信号输出。滞留检测时长0~3600秒可设。（需提供第三方权威检测机构出具的测试报告并加盖制造商公章证明）
▲图片OSD功能检查：支持车辆图片OSD信息显示，信息包括抓拍到车辆的时间、地点，车牌信息（车牌、车牌颜色、车牌类型）、车辆信息（车身颜色、车标、车辆类型、车系、置信度）、抓拍车姿态、车头朝向、防伪码、卡口方向、触发源、自定义信息等，且可配置字体颜色和字体大小。（需提供第三方权威检测机构出具的测试报告并加盖制造商公章证明）
▲人脸叠加功能检查：支持抓拍车辆主辅驾驶室人脸识别，并可将识别人脸小图叠加到抓拍原图上，叠加位置、抠图大小可在web上设置,抠图大小可支持200*200、300*300、400*400三种分辨率。（需提供第三方权威检测机构出具的测试报告并加盖制造商公章证明）
▲1.机箱采用厚度不低于1.5mm和抗拉强度极限不小于345MPa的钢板制成；2.设备机身具有驱动和支撑栏杆的相应结构；3.栏杆机机身箱体具有锁止装置，开启应使用专用工具或钥匙（密钥）；4.运行时的转速为高速、快速的栏杆，应加装缓冲胶条或保护套等防护材料。5.机箱前部LCD屏尺寸：21.5寸。（需提供第三方权威检测机构出具的测试报告并加盖制造商公章证明）
▲以下一种或几种方式实现应急放行功能：1.手动或借助辅助工具操作使栏杆处于“放行”状态；2.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离。3.断电抬杆功能，停电时栏杆臂会自动抬起。（需提供第三方权威检测机构出具的测试报告并加盖制造商公章证明）
▲防撞功能：闸机栏杆机收到车辆撞击后，栏杆可以向行车方向及时打开，避免冲击损坏主机和杆臂。（需提供第三方权威检测机构出具的测试报告并加盖制造商公章证明）
▲道闸设备状态获取功能：支持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码。（需提供第三方权威检测机构出具的测试报告并加盖制造商公章证明）
▲设备具有遇阻反弹功能，当闸杆下落时，遇到物体阻挡将立即开闸（需提供第三方权威检测机构出具的测试报告并加盖制造商公章证明）
防护等级：IP54

	2
	雷达
	发射频率‌：77GHz ~ 81GHz
‌发射功率‌：≤10mW（约20dBm）‌
‌波束宽度‌：
俯仰：±10° ~ ±15°
水平：±36° ~ ±60°
‌检测区域‌：1~6m（可调）
‌响应时间‌：100ms ‌
‌防护等级‌：IP66 ‌
‌工作电压‌：DC10V~16V

	3
	车道管理终端
	 四车道管理终端

采用互联网授权方式，支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费；
支持5类车类：固定车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌；
单台最大支持4车道（可自由配置成进出口车道），支持5台级联；
支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行，支持接入云睿平台实现电子支付；
外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口百兆交换机，1个电源开关按键；
采用无风扇、低功耗设计。

	4　
	数字式车辆检测器
	具有485接口、2路继电器开关量输出接口； 
支持接入2路线圈； 
线圈工作频率：28KHz～120KHz；
支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）；
最快响应时间：3.5ms
线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态
线圈故障恢复时间：≤100ms；
线圈故障检测时间：＜10ms；
输出IO方式：继电器开关量输出；

	5　
	交换机
	8个10/100/1000Mbps电口，支持端口状态/流量查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理，桌面型不可上机架

	6
	不锈钢值守岗亭 
	2.5米*2.5米*2.7米圆弧不锈钢岗亭
门：采用1.5mm不锈钢管焊接成型
铝合金窗户：优质铝合金平移窗户
玻璃：玻璃采用双层5mm钢化玻璃.圆角热弯6mm钢化玻璃
底板地板：地台防滑花纹钢板或者是铺贴地砖。

	7
	护栏
	高度0.8米，镀锌钢管

	8
	联网布线
	光纤联网布线、岗亭电源线等一批

	9
	平台接入
	同现有校门平台软件兼容；；确保平台对新增和现有所有门岗设备统一授权；同时实现校园小程序内机动车数据的对接关联、小程序预约及登记的临时车辆能同步授权下发到西一门道闸系统




四、采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点
 1.相关设备数量明细
	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	400万道闸抓拍一体机
	2
	套

	2
	毫米波雷达检测器
	2
	台

	3
	车道管理终端
	1
	台

	4
	数字式车辆检测器
	2
	台

	5
	交换机
	1
	台

	6
	不锈钢值守岗亭
	1
	座

	7
	护栏
	40
	米

	8
	联网布线
	1 
	项


2.安装地点：上海对外经贸大学松江校区西门
3.项目完成时限要求：
设备交付地点：上海对外经贸大学松江校区西门区域
后台功能交付地点：上海对外经贸大学松江校区信息楼监控中心
交付时间：签订合同后15天。

五、项目需满足的服务标准、期限、效率等要求
1.投标人应充分了解本项目需求，本项目所提供货物必须通过合法渠道取得，货物必须是生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品，货物均须符合国产化相关要求。
2.本次采购的所有设备及配件免费质保期为最终验收合格之日起两年。
3.质保期内中标人应当提供7*24小时*365天全天候报修响应服务，紧急情况必须4小时内到现场，包括但不限于免费提供设备维护，免费备件更换，免费现场技术支持，用户使用中的各类问题提供免费的电话咨询，15分钟内电话回复用户咨询。
4.验收标准：
（1）基本要求：摄像机、道闸、控制器及其配件的数量、型号、规格符合合同要求，设备安装位置正确，符合设计要求，电源、通信线路按规范要求连接到位，设备处于正常工作状态，隐蔽工程验收记录、系统自检和设备调试记录、有效的设备检验合格报告、证书及检测报告等资料齐全。
（2）外观功能鉴定：所有设备表面清洁，无划伤、污垢、器件脱落。固定牢靠、配线正确、标识清楚。岗亭外观良好，密封良好，不漏水，不渗水；抓拍单元及道闸设备连接设置：各部件固定牢固，无滑动现象, 底部；可正常安装万向头及螺丝，接地正确。抓拍单元功能：输出图像清晰、色彩逼真、无扭曲抖动，测试程序可以控制抓拍单元摄像札试程序抓拍图像清晰、识别正常。
（3）系统软件管理：该车辆管理双通道道闸必须能无缝接入学校现有的车辆管理系统，自动同步校内车辆注册程序和访客车辆注册小程序的数据，自动关联、同步下发，实现所有进校车辆统一管理，统一授权。

六、合同款项的支付方式、时间、条件
安装调试完成且验收合格后，采购人一次性支付给中标人合同款的100%，支付前需中标人提供货物类增值税发票。
