上海对外经贸大学新建宿舍大楼人脸识别门禁系统建设项目
采购需求

项目名称：上海对外经贸大学新建宿舍大楼人脸识别门禁系统建设项目
预算金额（万元）：181600元
采购方式：公开比价
一、合理的投标人资格条件
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；
2.投标人必须是在中国境内注册，具有独立企业法人资格；
3.投标单位需在本市具有固定的经营场所，提供良好的技术支持和售后服务。
4.本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购；
5.未被列入“信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、 重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；
6.本项目不接受联合体投标；
7.本项目不接受进口品牌产品；
8.有相关的经营范围。
二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标
1、人脸识别一体机采购
在新建宿舍大楼A、B楼的入口闸机上安装人脸识别一体机16台，在A、B楼连廊出入口安装人脸识别一体机2台。可根据宿舍楼权限对进出楼宇的人员进出进行严格管控。每台设备支持人员信息存储不小于10万条。
2、智能结构化拍半球摄像机采购
在新建宿舍大楼A、B楼的入口安装智能结构化拍半球摄像机2台，对进楼人员进行数据采集，采集数据包括人脸、人体、特征等结构化数据。为人员安全管理业务提供有效数据支撑。

接地路径若存在高接触电阻，在大电流通过时会产生局部高温，可能烧毁连接点，导致保护接地失效。低电阻连接可避免此类热效应，确保系统长期可靠 。
3、数据传输终端采购
在新建宿舍大楼A、B楼弱电井安装数据传输终端2台，作为识别终端数据采集及摄像机视频的传输终端。同时该设备可避免接地路径若存在高接触电阻，在大电流通过时会产生局部高温，可能烧毁连接点，导致保护接地失效的情况。其低电阻连接同时可避免此类热效应，确保系统长期可靠，从而减少安全隐患发生的概率。
4、多源设备自适应数据下发集成网关采购
本设备下行数据对接每15分钟1次，每次下发数据量≧100000条。建立与三方应用平台（海康、大华、宇视等）或者IP类设备的连接关系，对设备通过不同接入形式的网关进行配置管理，根据对接插件的编解码规则获取对应服务的业务数据，结合对接插件的对接规则与对接实例进行数据交换。对实例可进行启动、注销、重启操作，同时对网关的解析错误动作日志进行记录。
本设备需要有可视化管理界面，包括设备管理界面、对接数据监测界面、数据下发界面、记录查询界面等。
5、信息统一权鉴接入网关采购
该模组上行数据对接每30分钟同步一次，每次同步数据量≧100000条。针对学校现有信息数据平台（腾讯微卡、新开普等）对接协议针对性开发的编解码插件，将不同通讯协议的报文统一转换成统一格式，具备对接平台的设备、设备运行数据、状态、告警事件、设备控制、能力调用等能力。同时可通过预设规则实现权限下发的标准化、智能化，减少人工操作成本。支持创建规则配置，如人员属性规则、场景规则、时间规则等，规则配置支持可视化界面，可设置规则生效条件、执行时间、关联对象（人员/设备/分组）及异常处理方式，配置后系统按规则自动执行权限下发/回收操作。（如各校区校门全体师生授权、各宿舍楼特定学生授权）
本设备需要有可视化管理界面，包括对接数据监测界面、接口诊断界面等。
6、数据对接要求
6.1 数据对接的基础。学校现有的安防平台免费接供接口文档及接入能力，但如果因中标公司前期没做好技术勘测、评估不全，提供设备和现有平台标准接口不匹配，所有改造、定制开发产生的费用，全部由中标公司自己承担。
6.2数据上传要求
人员基础信息同步：闸机系统须支持从学校现有信息数据平台批量获取学生、教职工、第三方人员等基础信息（包括姓名、学工号、所在单位、证件号、联系方式等），并自动下发至各闸机设备，用于人脸比对及通行权限判定。
通行记录实时上报：闸机须将每一次人员通行记录（包括通行时间、通行方向、通行人员身份、抓拍照片、比对结果等）通过API接口实时推送至保卫信息化管理平台。获取通行事件延时性要求不得超过1秒，保卫信息化管理平台通过标准的HTTP接口配置来实时接收新增过人的通行记录。
报警事件实时推送：闸机系统检测到的异常行为（如关注名单、尾随、反向闯入、强行冲撞等）须实时推送报警事件至现有保卫信息化管理平台，报警内容应包括事件类型、发生时间、通道位置、关联抓拍图片等。
设备状态上报：闸机须定期上报设备运行状态（在线/离线、故障类型、通行次数统计等），并提供标准接口供现有保卫信息化管理平台进行设备远程配置和权限管理。
6.3权限管理对接要求
须支持保卫信息化管理平台侧统一的权限配置与下发机制：
单人员单闸机权限下发：支持对单个人员快速下发指定闸机的通行权限。
批量人员批量闸机权限下发：支持按人员列表或组织结构向多台闸机异步下发权限，适用于大批量数据更新。
按设备偏好配置：支持按权限配置条目向指定设备集异步快捷下发。
大规模任务式权限下发：支持创建下载任务进行权限和批量人员人脸数据的大规模下发，适用于入学季、大规模人员变更等场景。
权限下发后，接口应提供查询反馈通道；对于异步下发的模式，接口能返回相关进度。人员离职或权限撤销时，平台应能立即撤销其通行权限，并通过闸机的撤销接口或增量同步机制，在≤5分钟内完成设备端权限的清除。
6.4对接方式
须提供基于RESTful API的门禁权限管控接口，供学校现有保卫信息化管理平台调用。
须提供协议接口进行深度定制集成，确保设备控制、报警事件订阅、批量参数配置等功能的高度集成。
设备接入模式须与学校安防专网的IPv4/IPv6架构完全兼容。
三、采购项目建设需满足的技术规格要求
1、技术规格
	序号
	设备名称
	参数

	1
	人脸识别一体机（核心产品）
	屏幕参数：≧ 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态≧200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
★存储容量：本地支持 ≧10 万人脸、≧10 万张卡；（提供权威机构出具的具有cma及cnas封面标识的检测报告）
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：≧IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；

	2
	闸机支架
	造型美观：铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。
安装便捷：搭配人脸验证一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。
角度可调节：可现场调节识别设备15°仰角或垂直角度。
使用场景：室内外均可使用。

	3
	遮阳罩
	造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。
人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。 
使用环境：室内室外 
安装方式：卡扣式安装

	4
	消防玻破按钮
	标准结构：选用防火材料；
电气性能：最大耐用电流3A@36VDC；
适用门型：安全门、逃生门、安全系统等；
接点输出：NO/NC/COM

	5
	智能结构化拍半球摄像机
	全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别
人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测60张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重。
人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间设置，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，h)最多同时检测60个目标
宽动态：120 dB
★传感器类型：≧1/1.8" Progressive Scan CMOS（提供权威机构出具的具有cma及cnas封面标识的检测报告）
★内置GPU芯片（提供权威机构出具的具有cma及cnas封面标识的检测报告）
★最低照度：最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx。（提供权威机构出具的具有cma及cnas封面标识的检测报告）
调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 
焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：114.6°~41.8°，垂直视场角：59.3°~23.6°，对角视场角：141.3°~48.1° 
补光灯类型：红外，850nm
补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m
★防护：≧IP67（提供权威机构出具的具有cma及cnas封面标识的检测报告）

	6
	24口数据传输终端
	交换容量≥396Gbps/3.96Tbps，包转发率≥252Mpps；
单台配置≥24个千兆电口，≥2个千兆/百兆自适应SFP光口，≥1个Consle端口；
支持标准的POE/POE+功能，整机POE功率≥400W；
支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式。
★设备支持划分虚拟局域网功能；（提供权威机构出具的具有cma及cnas封面标识的检测报告）
★为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理功能；（提供权威机构出具的具有cma及cnas封面标识的检测报告）
接地导体及其端子不得有过大的电阻，电阻≤0.1Ω；
含：一对千兆光模块

	7
	6类网线
	6类网线,Cat6非屏蔽双绞线
性能指标：250MHz
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；
芯线材料：无氧铜
芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 
1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15
1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45
直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5

	8
	多源设备自适应数据下发集成网关
	对接实例组件：下行数据对接每15分钟1次，每次下发数据量≧100000条。建立与三方应用平台（海康、大华、宇视等）或者IP类设备的连接关系，对设备通过不同接入形式的网关进行配置管理，根据对接插件的编解码规则获取对应服务的业务数据，结合对接插件的对接规则与对接实例进行数据交换。对实例可进行启动、注销、重启操作，同时对网关的解析错误动作日志进行记录。
设备管理组：支持对门禁设备的设备编码、设备型号、IP地址、通信协议、实时监控设备在线状态等基础信息进行统一管理，集中管理。
分组管理：根据空间、自定义标签分组管理，实现对设备的分类聚合，进行分组逻辑配置，支持多级分组与灵活调整。
下发日志：全面记录所有权限指令、设备配置的下发过程与结果，包含下发时间、操作人、操作类型（权限下发/配置更新/权限回收）、下发对象（人员/设备）、下发时间下发状态（成功/失败/部分成功）；支持按下发人员、时间范围、操作类型、对象名称等多条件组合查询，日志数据留存时长满足校园安全管理规范。
第三方下发管理：支持第三方平台按照预设标准化接口与数据交互协议，当第三方平台发起权限下发请求时，系统自动校验请求合法性，校验通过后将下发人员信息下发至门禁设备，并同步反馈结果至第三方，并记录第三方下发的全流程日志，确保权限来源可追溯。（如楼宇准入、房间准入）
★支持查询和导出大门出入口及楼宇建筑出入口区域的出入记录;可导出出入记录的人员信息、出入时间、位置、方向信息；（提供权威机构出具的具有cma及cnas封面标识的检测报告）
本设备需要有可视化管理界面，包括设备管理界面、对接数据监测界面、数据下发界面、记录查询界面等。

	9
	信息统一权鉴接入网关
	对接插件组件：组件上行数据对接每30分钟同步一次，每次同步数据量≧100000条。针对学校现有信息数据平台（腾讯微卡、新开普等）对接协议针对性开发的编解码插件，将不同通讯协议的报文统一转换成统一格式，具备对接平台的设备、设备运行数据、状态、告警事件、设备控制、能力调用等能力。
人员权限查询：支持按人员姓名、学号/工号、身份类型、所属分组等条件查询，展示该人员的所有有效权限（含准入场所、准入时段、核验方式）、权限生效时间、权限来源（手动配置/第三方下发/批量继承）。
设备权限查询：支持按设备名称、安装位置、设备分组等条件定位目标设备，查询结果包含“已授权对象”（人员姓名/分组名称、学号/工号）、权限生效/失效时间。
授权管理：下发规则配置：通过预设规则实现权限下发的标准化、智能化，减少人工操作成本。支持创建规则配置，如人员属性规则、场景规则、时间规则等，规则配置支持可视化界面，可设置规则生效条件、执行时间、关联对象（人员/设备/分组）及异常处理方式（如规则执行失败时通知管理员），配置后系统按规则自动执行权限下发/回收操作。（如各校区校门全体师生授权、各宿舍楼特定学生授权）
人员分组管理：支持多场景权限申请（个人单独申请、部门批量申请、访客临时申请），可通过“手动配置”或“引用规则模板”两种方式完成权限分配，支持“场所+时间+核验方式”的精准组合配置；支持权限的动态调整（如临时延长访客权限、暂停违规人员权限）与到期自动回收，记录权限变更的每一步操作（操作人、时间、变更内容），形成完整的权限追溯链。
设备场景管理：基于校园不同场景的管控需求，对设备进行场景化归类与权限策略绑定，支持创建校园特色场景，如教学场景、生活场景、活动场景、特殊场景，为每个场景配置特定门禁设备，支持场景的自动应用预设权限策略，并记录场景切换日志，便于场景化管理的追溯与优化。
★可管理学校人员信息，人员基本信息包括姓名、学工号、证件号、联系电话、所属单位等基本信息；（提供权威机构出具的具有cma及cnas封面标识的检测报告）
本设备需要有可视化管理界面，包括对接数据监测界面、接口诊断界面等。



注明：
1.投标人在中标后需提供相应设备的检测报告和设备原厂授权证明才可签订合同。
2、人脸识别一体机推荐品牌：海康、宇视、新开普
3、智能结构化拍半球摄像机推荐品牌：海康、宇视、大华
4、24口POE传输终端推荐品牌：锐捷、华为、华三
5、多源设备自适应数据下发集成网关推荐品牌：海康、宇视、芒宇
6、信息统一权鉴接入网关推荐品牌：腾讯、新开普、芒宇
四、采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点
1、明细数量
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	人脸识别一体机（核心产品）
	18
	台

	2
	闸机支架
	16
	个

	3
	遮阳罩
	16
	个

	4
	消防玻破按钮
	8
	个

	5
	智能结构化拍半球摄像机
	2
	台

	6
	24口数据传输终端
	2
	台

	7
	6类网线
	2
	箱

	8
	多源设备自适应数据下发集成网关
	1
	套

	9
	信息统一权鉴接入网关
	1
	套


2、实施时间：合同签订后40个日历天内
3、交付地点：上海对外经贸大学松江校区新建宿舍大楼及监控中心

五、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求
1、本项目所有设备免费质保期为最终验收合格之日起三年。
2、质保期内中标人应当所提供7 X 24 小时报修响应，维保人员免费上门维修；免费提供设备维护，免费备件更换，免费现场技术支持，最短交通时间到达现场；用户使用中的各类问题提供免费的电话咨询，15分钟内电话回复用户咨询。
3、接到报修后，4小时内到场维护，一般故障当天修复，重大故障修复时间不得超过48小时，并提供备件或应急措施，以确保系统全天候不间断长期稳定正常地运转。
六、合同款项的支付方式、时间、条件
所有设备到货并通过采购人验收合格后一次性付清，结算时需提供货物类增值税发票。
七、其他要求（实质性响应承诺）
★本项目整体建设内容因涉及到学校宿舍出入口管理，人脸识别精度和效率要求高，具有很高的系统稳定性和运行保障要求，故本项目主要设备均须采用有成熟应用的可靠品牌产品，且必须书面承诺实现速通门设备接入松江校区现有保卫信息化管理平台中，统一身份权限、统一数据归集、统一运维管理。
★若上述条款最终无法满足此要求，招标方有权终止合同，并要求中标方赔偿招标方的一切损失。投标单位须对此项要求出具书面承诺，如不出具将作为非实质性响应，不列入最终评审范围。
★投标报价需求考虑所有线路、配件、安装调试、数据对接费用，闭口包干。
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致：               （采购人）
针对本次投标，我司承诺如下：
1、本项目整体建设内容因涉及到学校大门出入口管理，人脸识别精度和效率要求高，具有很高的系统稳定性和运行保障要求，故本项目主要设备均须采用有成熟应用的可靠品牌产品，且必须书面承诺实现速通门设备接入松江校区现有门禁管理平台中，统一身份权限、统一数据归集、统一运维管理。
2、若上述条款最终无法满足此要求，招标方有权终止合同，并要求我司赔偿招标方的一切损失。我司对此项要求出具书面承诺，如不出具将作为非实质性响应，不列入最终评审范围。
3、投标报价需求考虑所有线路、配件、安装调试、数据对接费用，闭口包干。




投标单位公章：
日期：

