上海对外经贸大学新建宿舍楼
高空抛物智能告警设备采购需求
项目名称：上海对外经贸大学新建宿舍楼高空抛物智能告警设备采购项目
预算金额：50400元
采购方式：公开比价

一、合理的投标人资格条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；
2、法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；
3、本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购；
4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；
5、项目负责人需具有全国各省市住房和城乡建设部门颁发的贰级及以上注册建造师证书（机电专业）；
6、本项目不接受联合体投标；
7、本项目拒绝采用进口品牌厂家；
8、具有有效期内的公共安全防范设计施工二级及以上资质；具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标
为落实校园安全管理要求，防范学生宿舍高空抛物安全隐患，对新建学生宿舍楼外立面实施覆盖智能高空抛物监测，实现抛物行为自动识别、轨迹抓拍、实时告警、全程存证，接入学校现有安防综合管理平台，形成事前预警、事中处置、事后溯源闭环管理体系，保障在校师生人身安全。

三、采购项目建设需满足的技术规格要求
1、技术规格
	序号
	设备名称
	参数要求

	1
	400万高空抛物检测摄像机
	支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5×5像素以上抛落物；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现；
▲当监控画面中出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等，不产生报警提示信息（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）；
支持马赛克遮挡隐私区域，保护住户隐私，支持不少于4个区域设置；
最高分辨率可达400万像素（默认2560×1440），并在此分辨率下可输出30fps实时图像
支持宽动态120dB
支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D数字降噪
支持双码流技术，支持同时20路取流
▲摄像机靶面：≥1/1.8英寸，内置GPU芯片（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）；
▲最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； 支持POE供电
▲防护等级：≥IP67（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）

	2
	智能视频存储管理终端
	存储接口：≥5个SATA接口，可满配20TB硬盘
▲支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB,14TB、16T、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘，支持硬盘混插，支持硬盘热插拔（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）；
▲具备磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID5、RAID10、JBOD模式，支持意见创建RAID阵列功能（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）；
视频接口：≥2个HDMI接口，1个VGA接口
网络接口：≥2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；
报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出
USB接口：≥2个USB2.0接口，1个USB3.0接口；
▲支持最大接入带宽不小于640Mbps，最大存储带宽不小于640Mbps，最大转发带宽不小于640MbS（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）；
▲接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）；
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 

	3
	视频授权
	摄像机接入学校视频管理平台授权

	4
	8口POE传输终端
	固定端口：≥8个10/100/1000M自适应电口，支持PoE/PoE+，≥2个SFP千兆光口，PoE总功率≥125W；
交换容量：≥192Gbps；
包转发率：≥15Mpps；
▲设备支持划分虚拟局域网功能（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）；
▲为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理功能，（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）；
支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式。

	5
	千兆传输模块
	速率：≥1.25G；
波长：≥1310nm；
传输距离：≥10km；
接口：LC。

	6
	监控立杆
	颜色：白色烤漆
形状：圆柱形
材质：镀锌钢管
规格：高度3.5m,挑臂长0.8m
杆体壁厚大于2.5mm
含预埋地笼及基础组件。3.5米整体热镀锌2.5厚立杆，四面法兰，含定制预埋件，含鸭嘴

	7
	室外落地箱
	尺寸：600×500×450mm
材质：304不锈钢
厚度：≧1.2mm
含基础、空开、导轨、接线排等

	8
	6类防水网线
	6类防水网线,Cat6非屏蔽双绞线，防水护套
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；
芯线材料：无氧铜
芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 
1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15
1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45
直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5

	9
	室外4芯光缆
	室外4芯光缆
环保聚乙烯(PE)保护管
衰减：(@1310nm)<0.35dB,(@1550nm)<0.22dB
外径：9.3士0.2mm
使用温度：-40°C~+70°C

	10
	防水电源线
	规格：RVV3×1.5
线体外径：10.2mm
导体：99.99%纯无氧铜制造，铜线外表光亮，由于电阻率低，传导效率高
额定电压：300V/500V。
绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）。
护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC），黑色（RAL7001）
绝缘电阻：>200M欧姆×KM。
使用温度：-30~ +70℃。

	11
	[bookmark: _GoBack]PE管
	材质：聚氯乙烯
最小平均外径≥25mm
使用环境温度:-30℃～100℃
具有极强的耐热性、韧性、延展性
使用年限≥50年


注明：1.投标人在中标后需提供相应设备的检测报告和设备原厂授权证明才可签订合同。
2.400万高空抛物检测摄像机、智能视频存储管理终端 推荐品牌：海康、宇视、大华。
3.8口POE传输终端 推荐品牌：锐捷、华为、华三。

4、 采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点、质保
1. 明细与数量
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	400万高空抛物检测摄像机
	12
	台

	2
	智能视频存储管理终端
	1
	台

	3
	视频授权
	12
	路

	4
	8口POE传输终端
	4
	台

	5
	千兆传输模块
	8
	个

	6
	监控立杆
	8
	根

	7
	室外落地箱
	2
	个

	8
	6类防水网线
	2
	箱

	9
	室外4芯光缆
	400
	米

	10
	防水电源线
	400
	米

	11
	PE管
	400
	米


2.实施时间：合同签订后30个日历天
3.交付地点：
设备交付地点：上海对外经贸大学松江校区
后台功能交付地点：上海对外经贸大学松江校区信息楼监控中心
4. 本次采购的所有设备及配件免费质保期为最终验收合格之日起三年。

五、售后服务要求
厂商或供货商必须设立专门保修机构，应对用户方进行整体系统的操作、维修技术等方面提供免费技术培训，包括一般维修、常见故障排除等一系列专业培训，使之能够正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除，并提供系统操作维修手册。
质保期内供货商应当对所提供的产品提供7×24（提供服务承诺函）免费原厂保修服务响应，工程师免费上门服务；免费提供设备维护、免费备件更换、免费现场支持服务；对用户使用中的各类问题提供免费的电话咨询，要求15分钟内电话回复用户咨询；若电话咨询无法解决的问题，要求2小时内到场维护，故障修复时间不得超过48小时，以确保该系统全天候不间断长期稳定正常地运转。
投标人须提供免费上门维保，内容至少包括：整个系统的每季度巡检（须出具巡检报告）、系统及设备调优、系统维护、设备维修与更换等，确保监控系统正常稳定地运行。

六、项目实施要求
1.投标人应充分了解本项目需求，所提供货物必须通过合法渠道取得，货物必须是生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品，货物均须符合国产化相关要求。
2.投标人应注意采购需求中指出技术规格以及参照型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在报价中可以选用替代规格、标准、型号的产品，但这些替代要实质上满足或超过采购需求，投标文件中产品需明确主要设备的品牌。投标人在中标后需提供相应的检测报告和设备原厂授权证明才可签订合同。
3.本次采购的高空抛物摄像机及存储设备必须接入松江校区现有视频管理平台中，统一管理：包含实时视频预览、录像回放、查看设备在线状态、故障诊断、参数远程配置。
4.中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

七、合同款项的支付方式、时间、条件
所有设备到货并通过采购人验收合格后一次性付清，结算时需提供货物类增值税发票。

八、其他要求（实质性响应承诺）
★本项目整体建设内容因涉及学校公共区域安全管理，全域视频巡查、实时态势监测与应急指挥调度，具有很高的系统稳定性和运行保障要求，故本项目主要设备均须采用有成熟应用的可靠品牌产品，且必须书面承诺本项目接入松江校区现有视频综合管理平台中，所有设备需提供视频接口、业务数据接口及控制接口供平台调用。
★若上述条款最终无法满足此要求，招标方有权终止合同，并要求中标方赔偿招标方的一切损失。投标单位须对此项要求出具书面承诺，如不出具将作为非实质性响应，不列入最终评审范围。









附件：实质性条款响应承诺书

致：               （招标人）
针对本次投标，我司承诺如下：
1、本项目整体建设内容因涉及学校公共区域安全管理，全域视频巡查、实时态势监测与应急指挥调度，具有很高的系统稳定性和运行保障要求，故本项目主要设备均须采用有成熟应用的可靠品牌产品，且必须书面承诺本项目接入松江校区现有视频综合管理平台中，所有设备需提供视频接口、业务数据接口及控制接口供平台调用。
2、若上述条款最终无法满足此要求，招标方有权终止合同，并要求我司赔偿招标方的一切损失。我司对此项要求出具书面承诺，如不出具将作为非实质性响应，不列入最终评审范围。




投标单位公章：
日期：

